Электронный датчик давления; Рабочее напряжение  18...30 DC;  (в соответствии с EN 50178 SELV/PELV) V; 3-проводный; PNP/NPN; M12 Разъем; позолоченные контакты; для общепромышленного применения

Обозначение продукции	Электронный датчик давления

Применение	для общепромышленного применения

Подключение к процессу	резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба (DIN EN ISO 1179-2); внутренняя резьбаM5

Рабочее напряжение DC	18...30 V

Тип напряжения	DC

Электрическое исполнение	PNP/NPN

Общее количество выходов	2

Функция выходного сигнала	нормально открытый / нормально закрытый;  (параметризуемый); аналоговый

Выходной сигнал	коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; IO-Link;  (конфигурируемый)

Аналоговый выход по току	4...20;  (масштабируемый   1:5) mA

Аналоговый выход по напряжению 	0...10;  (масштабируемый   1:5) V

Диапазон измерения	0...10 MPa

Предел прочности по давлению 	30 MPa

Мин. разрывное давление	65 MPa

Отклонение гистерезиса	< ± 0,1;  (Turn down 1:1) X21

Отклонение от характеристики	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS);  (Turn down 1:1; BFSL = прямая линия наилучшего соответствия; LS = Установка предельного значения) X21

долговременная стабильность	< ± 0,05;  (Turn down 1:1; за 6 месяцев) X21

Погрешность точки переключения	< ± 0,4;  (Turn down 1:1) X21

Температурный коэффициент нулевой точки	0,2 X22

Температурный коэффициент диапазона	0,2 X22

Повторяемость	< ± 0,1;  (при изменениях температуры < 10 K; Turn down 1:1) X21

Соединение	M12 Разъем

материал	нерж. сталь (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC

Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4404 / 316L); Al2O3 (керамика); FKM

Дисплей	Дисплей: 3 x светодиод зелёный (bar, psi, MPa); Состояние выхода: 2 x светодиод жёлтый; Измеренные значения: буквенно-цифровой дисплей красный/зеленый 4-значный

Степень защиты	IP 65; IP 67

Класс защиты	III

Температура окружающей среды	-25...80 °C

Температура измеряемой среды	-25...80 °C

Коммуникационный интерфейс	IO-Link

Бренд	ifm electronic gmbh или эквивалент

Тип	PN2592